|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEU-Mitteilung für:  Änderungsmitteilung für:** | | | | |
| **Organisation:** |  | | | |
| **Funkrufname:** |  | | | |
| **KFZ-Kennzeichen:** |  |  | | |
| **Besatzung:** |  | (tatsächlich vorhandene Sitzplätze) | | |
| **Sub:** |  | **SSI:** |  | **digital** |
| **IP-Adresse:** |  | | | |
| **Mobilfunk-Nummer:** |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abdichtung** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Abdichtmaterial (z. B. Dichtkissen) | | Für Gullys und Straßeneinläufe (Angabe in Stück) |
|  | Abdichtmaterial (z. B. Universalsperre) | | Rollenform, Sperre o.ä. |
|  | Ölsperre {lfd. m} | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitsgeräte** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Hebekissensystem | | Nach DIN EN 13731 + kompl. Zubehör |
|  | Hebesatz, hydraulisch (ab 120 kN) | | Nach DIN EN 14800-6, Hebesatz H1/H2 |
|  | Kran (Selbstladekran) | |  |
|  | Kranzubehör, Fassgreifer | |  |
|  | Kranzubehör, Greifer | |  |
|  | Kranzubehör, Palettengabel | |  |
|  | Ladebordwand/Hubladebühne | |  |
|  | Mehrzweckzug (ab 16 kN) | |  |
|  | Rettungssatz, hydraulisch | |  |
|  | Rettungssatz, hydraulisch (schwer) | | Spreizkraft > 45 kN, Spreizweg > 700 mm, Schneidkraft > 600 kN |
|  | Rettungszylinder (Satz) | | Mono- od. Teleskopzylinder nach DIN 13204, max. drei RZ, kürzester max. 540 mm eingefahren, längster max. 1500 mm ausgefahren |
|  | Rollpalette, schienenfahrbar | |  |
|  | Säge, Motor- | |  |
|  | Säge, Rettungs- | | Rettungskettensäge / Rettungstrennschleifer / Rettungssäge-Twinsaw |
|  | Schneidgerät, schwer (Autogen, Plasma) | |  |
|  | Stromerzeuger (ab 8 kVA, tragbar) | |  |
|  | Stützmaterial (Satz) | | Baustützen nach DIN oder Abstütz-/Sicherungssysteme Holmatro, Paratech, etc. |
|  | Winde, hydraulisch (ab 100 kN, Satz) | | Hydraulikwinde, Büffelheber |
|  | Zugeinrichtung, maschinell (ab 50 kN, Seilwinde) | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Armaturen** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Hydroschild (Wasserschild) | |  |
|  | Löschlanze | | Kein FogNail |
|  | Schaum-/Wasserwerfer, tragbar | | Auch ggf. auf Anhänger versorgen, sofern dort abnehmbar |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aufnahme** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Auffangbehälter, Edelstahl- (ab 100 l) | |  |
|  | Auffangbehälter, Falt- (ab 2.000 l) | |  |
|  | Auffangbehälter, Kunststoff- (ab 100 l) | |  |
|  | Bindemittel, Öl- (Vliesrolle, >= 40 m) | | Angabe in Meter |
|  | Bindemittel, Öl- (Vliesschleier, >= 30 m) | | Angabe in Meter |
|  | Bindemittel, Öl- (Vliestuch, >= 500 Stk.) | | Angabe in Stück |
|  | Bindemittel, Universal- (> 200 kg) | | transportabel, Angabe in kg |
|  | Bindemittel, Öl- (> 200 kg) | | transportabel, Angabe in kg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erkundung** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Ortungsgerät | |  |
|  | Sirenen-/Lautsprecheranlage, mobil | | z.B. Mobela / MOBS |
|  | Sonargerät | |  |
|  | Wärmebildkamera [WBK] | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Förderung** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Gerätesatz Tankwagen-Notentleerung | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkzeugsätze** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Beleuchtungssatz (komplett) | | Mind. 2x1000 W, Aufnahmebrücke, Stativ, NEA, Leitungsroller |
|  | Beleuchtungssatz (Leuchtballon) | | z.B. Powermoon, Stativ, Netzteil, Leitungsroller |
|  | Gerätesatz Bahnerden | |  |
|  | Gerätesatz Bahnerden (Straßenbahn) | |  |
|  | Werkzeugsatz Schornstein | | Nach DIN 14800-SSWK |
|  | Werkzeugsatz Türöffnung (Sperrwerkzeug) | | Nach DIN 14800-SWK Ziehfix oder Glocke |
|  | Vorwarneinrichtung | | Auf Anhänger oder Dachträger |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hochwasserschutz** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Hochwasserschutzsystem, mobil | | Angabe in laufende Meter |
|  | Sandsack (gefüllt, Transporteinheit) | | transportfähig, Angabe in Stück |
|  | Sandsack (leer, Transporteinheit) | | nur Mengen ab 500 Stück, transportfähig |
|  | Sandsackabfüllanlage | |  |
|  | Transportpalette | | DIN-EURO-Palette |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kleinlöschgeräte** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Feuerpatsche | |  |
|  | Löschgerät, Rucksack- | |  |
|  | Löschgerät, sonstiges | | z. B. MiniCAFS, HIPress |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leitern** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Arbeits-/Rettungsplattform | | Der Rüstsatz 'Bahn' besteht aus 2x Rollpalette, 5x Schleifkorbtrage, 1x Arbeitsplattform |
|  | Leiter, Multifunktions- | |  |
|  | Leiter, Schieb- (3-teilig) | |  |
|  | Leiter, Steck- (4-teilig) | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Löschmittel** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Kohlendioxid CO2 {kg} | | nur Mengen ab 20 kg |
|  | Löschpulver ABC {kg} | | nur Mengen ab 50 kg |
|  | Löschwasser {Liter} | | nur Mengen ab 500 Liter |
|  | Schaummittel, alkoholbeständig {Liter} | | nur Mengen ab 120 Liter |
|  | Schaummittel, Class A {Liter} | | nur Mengen ab 120 Liter |
|  | Schaummittel, Mehrbereichs- {Liter} | | nur Mengen ab 120 Liter |
|  | Stickstoff N2 {kg} | | nur Mengen ab 500 kg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lüftungsgeräte** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Be-/Entlüftungsgerät | |  |
|  | Über-/Hochdrucklüfter | |  |
|  | Über-/Hochdrucklüfter (wasserbetrieben) | | Alle ATEX-Geräte |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Medizinische Ausstattung** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | AED/Defibrillator | |  |
|  | Notfallrucksack/-koffer | |  |
|  | Pulsoximeter **(nur mit CO-Messung)** | | **nur Geräte mit Kohlenmonoxid-Messung** |
|  | Reanimationsgerät (z.B. z. B. LUKAS, Animax) | |  |
|  | Trage, Kranken- (N oder K) | | erst ab 5 Stück |
|  | Vakuummatratze | |  |
|  | Zelt, Schnelleinsatz- | | Luft- / Pressluftbefüllung |
|  | Zelt, Universal- (ab 20 qm) | |  |
|  | Fahrtrage neu | | Patientenfahrtrage elektrisch ab 2023 |
|  | Fahrtrage alt | | Patientenfahrtrage man. bis Ende 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Messtechnik** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Ex-Warngerät | |  |
|  | Gasmess-/warngerät | | mindestens mit Sensoren für O2, CO, H2S, CO2 |
|  | Gasmesskoffer (Satz) | | Prüfröhrchensatz (mind. 5 verschiedene Prüfröhrchen) |
|  | Heumesssonde | |  |
|  | Photoionisationsdetektor [PID] | |  |
|  | Sonderausrüstung A | | nach FwDV 500 bis Gefahrengruppe IIA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pumpen** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Industriesauger | |  |
|  | Pumpe, Schmutzwasser- (ab 1.200 l/min) | | z.B. auch Chiemsee-Pumpe |
|  | Pumpe, Tauch- (TP 4/1, TP 8/1) | |  |
|  | Pumpe, Tauch- (min. TP 15/1, TP 25/1, TP 30/1) | |  |
|  | Tragkraftspritze [TS, PFPN] | | min. PFPN 10-750 oder TS 8/8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schläuche** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Druckschlauch, B- (Transporteinheit 500 m) | | zusätzlich ist eine Tragkraftspritze zu berücksichtigen! |
|  | Saugschlauch, A- (Satz) | | mindestens 10 lfd. m, mit Saugschutzkorb, Saugkorb, Leinen |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seiltechnik** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Gerätesatz Absturzsicherung | |  |
|  | Gerätesatz Auf- und Abseilgerät | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sonderlöschgeräte** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Gerätesatz Dehnfugenbrand | |  |
|  | Heuwehrgerät | |  |
|  | Leichtschaum-Generator | |  |
|  | Löschnagel | | z.B. FogNail |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Spezialtragen** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Rettungsbrett (z.B. Spineboard) | |  |
|  | Trage, Korb- (Schleifkorb-) | |  |
|  | Trage, Korb-, Schwerlast- | | > 300 kg Belastbarkeit |
|  | Tragenhalterung (Drehleiter) | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sonderschutzausrüstung** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Filtergerät ABEK-P (Kombi-Filter + Maske) | |  |
|  | Körperschutz, A-, Form 2 (Kont.schutzanzug) | |  |
|  | Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA) | |  |
|  | Körperschutz, BC-, Form 2 (Inf.schutzanzug) | |  |
|  | Körperschutz, Wasserrettung- (Überlebensanzug) | |  |
|  | Pressluftatmer (Gerät + Maske) | |  |
|  | Pressluftatmer, Langzeit- (Gerät + Maske) | |  |
|  | Schutzkleidung, Hitze-, Form III (Ganzkörperanzug) | |  |
|  | Schutzkleidung, Insekten- | | z.B. Imkerschutzanzug, Imkerschutzbekleidung, etc. |
|  | Sonderausrüstung Wasserretter | | Ausstattung gem. Wasserretterausbildung |
|  | Rettungs- / Schwimmweste | |  |
|  | Tauchanzug (nass) | |  |
|  | Tauchanzug (trocken) | |  |
|  | Tauchgerät | |  |
|  | Wathose | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprunggeräte** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Sprungpolster | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tierrettung** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Tierrettungsgerät /-bergegeschirr | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wasserfahrzeuge** | | **NEU-Mitteilung** | **Änderungsmitteilung** |
|  | Boot, Schlauch-/Flachwasserschub- | |  |
|  | Eisretter/-rettungsschlitten | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausgefüllt durch:** | **Geprüft durch:** | **Geprüft / systemische Verpflegung Einsatzleitsystem ILS** |
| Funktion / Dienststelle: | Funktion / Dienststelle: | Funktion / Dienststelle: |
| Name: | Name: | Name: |
| Datum: | Datum: | Datum: |
| Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: |